此程序为双目视觉对桌面上摆放的红色圆形目标进行识别与定位的程序，其他目标的识别与定位可以在此程序的基础上进行修改得到。

运行环境：

德国MVtec公司开发的HALCON视觉程序

运行步骤：

1. 连接2个相机并确定好相机类型与相机序列号，修改对应的开启相机部分程序
2. 放置好目标，修改相应的目标识别程序
3. 运行程序实现目标识别